联想ThinkPad驱动自动安装光盘
使用说明书

本操作说明适用于带有驱动自动安装光盘的ThinkPad机型。

适用操作系统：Windows XP、Windows 7
本操作说明中截图是以ThinkPad SL410/SL510(k)机型系列为例，在您实际使用过程中，光盘名称、光盘说明及适用机型会根据您的实际机型显示相应的机型名称。

第一步：启动光盘程序。双击下载的光盘图标，图标如下图所示：
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第二步：光盘程序解压。双击程序图标后，程序会提示您选择解压缩路径。请注意，因为每个机型的驱动光盘比较大，请您在有较大剩余空间的磁盘上创建解压文件夹。系统默认会将C盘DICMS作为默认的解压文件夹，如下图所示：
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在您确认解压文件夹后，点击“安装”按钮，光盘开始解压，会有进度显示，如下图所示：
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第三步：安装光盘功能介绍。解压完成后，驱动自动安装光盘程序会自动运行，并弹出操作界面，如下图所示。点击“安装”按钮，将进入下一步的驱动安装过程；点击“刻录”按钮，将执行驱动备份，可以将驱动光盘中的内容复制到空白刻录盘中（需要您的光驱支持刻录功能）；点击“关闭”按钮，结束驱动安装。
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第四步：安装系统补丁(Win7略过此步，跳转第五步)。点击“安装”按钮后，首先会进入系统补丁安装阶段，操作界面将显示建议安装的系统补丁列表，列表中的补丁程序默认是全部选择安装的（Windows XP SP3系统，无需安装声卡补丁；没有标配摄像头的机型，无需安装摄像头补丁）。点击“安装选中”按钮后，请耐心等待安装过程完成。
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第五步：安装驱动程序。系统补丁安装完成后，会自动列出您的机器需要安装的驱动程序，如下图所示。安装光盘默认情况下是安装全部驱动和软件的，如果您是新安装的操作系统，我们建议点击“安装选中”进行全部安装；当然您也可以根据自己的需要点击单个驱动后面的“安装”按钮进行单独安装。
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安装过程中，安装完成的驱动后面会显示“已安装”状态，同时，下面会有相应的安装进度条，您可以随时监控安装进度，如下图所示：
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第六步：结束安装过程。驱动安装完成后，会弹出结束界面，如下图所示。建议您重启计算机来完成最后的安装过程。点击“立即重启”按钮，系统将自动重启；点击“确定”后将结束安装，需要您手动重新启动计算机。
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同时，我们非常欢迎您点击“意见反馈”按钮，将您的宝贵建议反馈给我们，帮助我们不断提高和完善。谢谢支持！
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